
1、3#楼花架33~35/A~E轴未修改，参照44~46/A~E轴。




回复：删除构架非必要次梁

2、3#楼120阶梯教室梁标高，详板放样图（无此图）




回复：不是放样图，是指实际放样标高，根据建筑剖面放样。

3、折线条未修改，空心墙体未修改。





修改后示意：



回复：按上次要求修改后的墙身大样1位于主立面，故存在外包砖墙。


4、多线条优化未改






回复：已经按上次的要求进行了修改，上面截图的大样不是最新的建筑图。

5、5号楼22大样是否标注有误？






回复：经复核表达无误，轻钢雨篷详厂家深化，故未表达。

6、无3号楼建筑图。


回复：已补充3#建筑图。

7、5#楼露台下双排装饰柱建议取消一排



回复：内侧装饰柱已按要求取消。


8、5号楼无结构挡墙做法，图示仍未重力式挡墙。



回复：在图纸左上角标注有挡墙做法


9、5#楼此处无隔墙






回复：此范围装饰柱较多，在装饰柱位置坐基础即可

10、5号楼该区域无基础，是否需要设置地梁




回复：取消该部分地梁


11、5#楼送餐电梯取消后，该部分地梁是否可以优化？



回复：取消电梯基坑地梁


12、5号楼改区域为室外楼梯，结构无具体做法。





回复：结构图上示意了下行箭头，踏步尺寸按建施图

13、 5#楼一层装饰柱取消



回复：根据最新的要求，一层东侧装饰线条保留。